Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Hochbau

LB-HB, Version 21

LG 37

Tischlerarbeiten

Version 21

LB-HB021 Ergänzungen ADMONTER Holzindustrie

V:01/2022 07

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

37.A4 ELEMENTs (ADMONTER)

37.A5 Wandelemente GALLERIA (ADMONTER)

37.A6 Wandelemente CUBE (ADMONTER)

37.A7 Naturholzplatten Altholz (ADMONTER)

37.A8 Naturholzplatten Nadelholz (ADMONTER)

37.A9 Naturholzplatten Laubholz (ADMONTER)

37.AA Tischplatten (ADMONTER)

37.AB Sitzbankplatten (ADMONTER)

37.AC Sitzbanklehnen (ADMONTER)

37 Tischlerarbeiten

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.

- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.

- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.

- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.

- Holzfenster siehe LG 71.

- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.

- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.

- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.

- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.

- Rollladen aus Holz sind in der LG 57 zu finden.

- Holztreppen sind frei zu formulieren

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

37.A4 + ELEMENTs (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist nur das Liefern beschrieben.

Herstellerangaben:

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.A4 ..

Mustertafel ELEMENTs klein, ca. 600 x 950 mm

z.B. ADMONTER ELEMENTs

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

A+ Mustertafel ELEMENTs klein nur liefern Stk

Mustertafel ELEMENTs klein ca. 600 x 950 mm.

37.A4 ..

Mustertafel ELEMENTs gross, ca. 600 x 1950 mm

z.B. ADMONTER ELEMENTs

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

A+ Mustertafel ELEMENTs gross nur liefern Stk

Mustertafel ELEMENTs gross ca. 600 x 1950 mm

37.A5 + Wandelemente GALLERIA (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Wandelementen im Dielenformat (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Technische Informationen:

Verleimung: SWP/2 nicht tragend (NS) verleimt für die Verwendung als nicht tragender Bauteil im Innenbereich.

Installation: Rundum genutet, fremde Feder wird mitgeliefert

Abschlussprofile und Befestigungskrallen sind in eigenen Positionen beschrieben

Abkürzungen:

• DL: Decklage

• SML: Stabmittellage

• BML: Brettmittellage

• geb.: gebürstet

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.A5 01

Wandelemente im Dielenformat.

• rundum genutet

• mit fremder Feder

• Stärke: ca. 19/20/21/22 mm

• Breite 244 mm

• Längen: 1800/2100/2250/2400 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER GALLERIA

A+ Wandelement Altholz Erle grau 7-10mm roh m2

B+ Wandelement Altholz gehackt H3 8-10mm roh m2

C+ Wandelement Altholz gehackt H3 8-10mm natur geölt m2

F+ Wandelement Altholz gehackt H2 6mm roh m2

G+ Wandelement Altholz gehackt H2 6mm natur geölt m2

H+ Wandelement Altholz wurmstich 5mm roh m2

I+ Wandelement Altholz wurmstich 5mm natur geölt m2

J+ Wandelement Altholz sonnenverbrannt gebürstet 7-10mm roh m2

37.A5 02

Wandelemente im Dielenformat.

• rundum genutet

• mit fremder Feder

• Stärke: ca. 19 mm

• Breite 244 mm

• Längen: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER GALLERIA

A+ Wandelement Eiche rustikal gebürstet 3,6mm roh m2

B+ Wandelement Eiche rustikal gebürstet 3,6mm natur geölt m2

C+ Wandelement Fichte relief 6mm roh m2

D+ Wandelement Fichte relief 6mm natur geölt m2

E+ Wandelement Fichte alt relief 5mm roh m2

F+ Wandelement Fichte alt relief 5mm natur geölt m2

G+ Wandelement Fichte alt gebürstet 5mm roh m2

H+ Wandelement Fichte alt gebürstet 5mm natur geölt m2

I+ Wandelement Fichte alt character 5mm weiß geölt m2

37.A5 21

Abschlussleisten für Wandelemente GALLERIA von ADMONTER.

Abmessungen: 18 x 50 x 2380 mm

A+ Abschlussleiste f.GALLERIA Erle grau roh m

B+ Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H3 roh m

C+ Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H3 natur geölt m

F+ Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H2 roh m

G+ Abschlussleiste f.GALLERIA gehackt H2 natur geölt m

H+ Abschlussleiste f.GALLERIA wurmstich roh m

I+ Abschlussleiste f.GALLERIA wurmstich natur geölt m

J+ Abschlussleiste f.GALLERIA Eiche rustikal geb.roh m

K+ Abschlussleiste f.GALLERIA Eiche rustikal geb.natur geölt m

L+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte relief geb.roh m

M+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte relief geb.natur geölt m

N+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte alt relief geb.roh m

O+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte alt relief geb.natur geölt m

P+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte alt gebürstet geb.roh m

Q+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte alt gebürstet geb.natur geölt m

R+ Abschlussleiste f.GALLERIA Fichte alt character weiß geölt m

37.A5 22

Zubehör für Wandelemente GALLERIA von ADMONTER.

A+ Zubehör f.GALLERIA Profilkrallen Stk

Profilkrallen.

Abgerechnet wird die Anzahl der Packungen (100 Stück/Schachtel ausreichend für ca. 9 m2).

37.A5 25

Bemusterung GALLERIA von ADMONTER.

A+ Bemusterung GALLERIA Einzelelement Stk

Einzelelement.

37.A6 + Wandelemente CUBE (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Wandelementen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Technische Informationen:

Verleimung: SWP/1 NS (nicht tragend): Massivholzplatte für die Verwendung als nicht tragender Bauteil im Innenbereich, ohne Gefahr einer Durchfeuchtung.

Massive Decklage: bestehend aus drei unterschiedlichen Stärken in Natursortierung

Trägermaterial: Fichte 3-Schicht

Brandverhalten, abhängig von der Einbausituation

Eigenschaften:

Struktur: roh oder natur geölt (Altholz, Eiche, Lärche, Zirbe)

Installation: Nut & Feder

Abkürzungen:

• DL: Decklage

• SML: Stabmittellage

• BML: Brettmittellage

• geb.: gebürstet

• sonnenverbr.: sonnenverbrannt

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.A6 01

Wandelemente aus Naturholzplatten.

• Stärke: ca. 21 mm

• Breite 281 mm

• Längen: 1645 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER CUBE

A+ Wandelement Altholz Erle grau 6-10mm roh m2

B+ Wandelement Altholz sonnenverbrannt 6-10mm roh m2

37.A6 02

Wandelemente aus Naturholzplatten.

• Stärke: ca. 18 mm

• Breite 237 mm

• Längen: 1237 mm

Im Positionsstichwort ist die DL-Stärke (mm) und die Oberflächenausführung angegeben.

z.B. ADMONTER CUBE

A+ Wandelement Eiche 3-6mm roh m2

B+ Wandelement Eiche 3-6mm natur geölt m2

C+ Wandelement Eiche medium 3-6mm roh m2

D+ Wandelement Eiche medium 3-6mm natur geölt m2

E+ Wandelement Lärche 3-6mm roh m2

F+ Wandelement Lärche 3-6mm natur geölt m2

H+ Wandelement Lärche weiss 3-6mm natur geölt m2

K+ Wandelement Zirbe gebürstet 3-6mm roh m2

L+ Wandelement Zirbe gebürstet 3-6mm natur geölt m2

N+ Wandelement Zirbe weiss geb./geölt 3-6mm natur geölt m2

37.A6 21

Abschlussleisten für Wandelemente CUBE von ADMONTER.

Abmessungen: 25 x 60 x 2380 mm

A+ Abschlussleiste f.CUBE Erle grau roh m

B+ Abschlussleiste f.CUBE Erle sonnenverbrannt roh m

C+ Abschlussleiste f.CUBE Altholz Erle grau roh m

D+ Abschlussleiste f.CUBE Altholz sonnenverbrannt roh m

E+ Abschlussleiste f.CUBE Eiche roh m

F+ Abschlussleiste f.CUBE Eiche natur geölt m

G+ Abschlussleiste f.CUBE Eiche medium roh m

H+ Abschlussleiste f.CUBE Eiche medium natur geölt m

I+ Abschlussleiste f.CUBE Lärche geschliffen roh m

J+ Abschlussleiste f.CUBE Lärche geschliffen natur geölt m

K+ Abschlussleiste f.CUBE Lärche weiss roh m

L+ Abschlussleiste f.CUBE Lärche weiss natur geölt m

M+ Abschlussleiste f.CUBE Zirbe gebürstet roh m

N+ Abschlussleiste f.CUBE Zirbe gebürstet natur geölt m

O+ Abschlussleiste f.CUBE Zirbe weiss geb./geölt natur geölt m

37.A6 25

Bemusterung CUBE von ADMONTER.

A+ Bemusterung CUBE Einzelelement Stk

Einzelelement.

37.A7 + Naturholzplatten Altholz (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Altholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

AH Altholz Natursortierung

AHFI Altholz und Fichte gedämpft - Mischsortierung

AHS sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung

AHW wurmstichiges Altholz in Natursortierung

C+ Fichte - Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt (Erle grau mit Laubholz-Rückenseite)

CG+ Fichte gedämpft - Rückseitenqualität, ausgefertigt

CG Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

AHE vergrautes Altholz

AHEI Altholz Eiche

Gehackte Oberflächen:

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

Abkürzungen:

• DL: Decklage

• SML: Stabmittellage

• BML: Brettmittellage

• geb.: gebürstet

• saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219

• sonnenverbr.: sonnenverbrannt

• 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

• 7-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.A7 01

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Fichte alt AB/ST 5mm; 146mm 19mm m2

Mittellage: BML Fichte

37.A7

Naturholzplatten Altholz rustikal sortiert

• Längen: 1800 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist ddie Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz rustikal sortiert AH/CG+ 5mm; mix 19mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz rustikal sortiert AH/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 21

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 5000 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist ddie Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz AH/CG+ 5mm; mix 19mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz AH/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

C+ Altholz AH/AH 5mm; mix 19mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

37.A7 24

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz gehackt H2 AH/CG 6mm; mix 20mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz gehackt H2 AH/CG 6mm; mix 20mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 25

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 3750 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz gehackt H3 AH/CG 8-10mm; mix 22mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz gehackt H3 AH/CG 8-10mm; mix 22mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 26

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz gehackt H4 AH/CG 8-10mm; mix 22mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz gehackt H4 AH/CG 8-10mm; mix 22mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 27

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz wurmstich AHW/CG+ 5mm; mix 19mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz wurmstich AHW/CG+ 5mm; mix 19mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 27a

Naturholzplatten Altholzbretter.

• Längen: 2000 - 2500 mm (fallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholzbretter sonnenverbrannt mix 21 mm m2

37.A7 27b

Naturholzplatten Altholzbretter.

• Längen: 2500 - 3000 mm (fallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholzbretter sonnenverbrannt mix 21 mm m2

37.A7 27c

Naturholzplatten Altholzbretter.

• Längen: 3000 - 3500 mm (fallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholzbretter sonnenverbrannt mix 21 mm m2

37.A7 27d

Naturholzplatten gehackte Altholzbalken.

• Längen: 2500 - 3000 mm (fallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Gehackte Altholz-Balken Fichte-Tanne ca. 10 x 12 bis ca. 14 x 16 mm m2

37.A7 27e

Naturholzplatten gehackte Altholzbalken.

• Längen: 3000 - 3500 mm (fallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Gehackte Altholz-Balken Fichte-Tanne ca. 10 x 12 bis ca. 14 x 16 mm m2

37.A7 27f

Naturholzplatten gehackte Altholzbalken.

• Längen: 3500 - 3900 mm (fallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Gehackte Altholz-Balken Fichte-Tanne ca. 10 x 12 bis ca. 14 x 16 mm m2

37.A7 29

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz sonnenverbr.grau AHS/C 7-9mm; mix 22mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz sonnenverbr.grau AHS/C 7-9mm; mix 22mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

E+ Altholz sonnenverbr.braun AHS/C 7-10mm; mix 22mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

F+ Altholz sonnenverbr.braun AHS/C 7-10mm; mix 22mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

G+ Altholz sonnenverbr.geb.AHS/C 7-10mm; mix 22mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

H+ Altholz sonnenverbr.geb.AHS/C 7-10mm; mix 22mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

I+ Altholz sonnenverbr.geb.hell AHS/C 7-10mm; mix 22mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

J+ Altholz sonnenverbr.geb.hell AHS/C 7-10mm; mix 22mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 41

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 3500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz Eiche AHEI/C+ 4mm; mix 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

37.A7 51

Naturholzplatten Altholz.

• Längen: 1800 - 3900 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Altholz Erle grau AHE/C 7-10mm; mix 21mm m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Altholz Erle grau AHE/C 7-10mm; mix 21mm saunataugl. m2

Mittellage: BML oder SML Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A7 91

Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.

A+ Anleimer f.Altholz m2

Holzart: \_ \_ \_

Dimension: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A7 92

Trennschnitte längs oder quer.

A+ Trennschnitte bei Altholz m2

in Holzart: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A7 93

Aufzahlung (Az)

A+ Az Altholz f.besondere Strukturen m2

Besondere Strukturen: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Az Altholz f.besondere Oberflächen m2

Besondere Oberflächen: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A8 + Naturholzplatten Nadelholz (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Nadelholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

AB ruhige Sortierung

UNI ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen

B lebhafte Sortierung

ST lebhafte Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

C Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt

ZI Zirbe Natursortierung

C+ Zirbe - Rückseitenqualität, ausgefertigt

Gehackte Oberflächen:

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

Abkürzungen:

• DL: Decklage

• SML: Stabmittellage

• BML: Brettmittellage

• geb.: gebürstet

• saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219

• sonnenverbr.: sonnenverbrannt

• 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

• 7-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.A8 01

Naturholzplatten Nadelholz.

• Längen: 3000 - 5000 mm (anfallend)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Tanne rift/halbrift A/C+ 19mm; 5mm m2

Mittellage: SML/BML Fichte

37.A8 02

Naturholzplatten Nadelholz.

• Längen: 5000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Fichte AB/ST 3,6mm; 146mm 12mm m2

Mittellage: BML Fichte

B+ Fichte UNI/C+ 3,6mm; 171mm 12mm m2

Mittellage: BML Fichte

C+ Fichte AB/ST 6mm; 146mm 19mm m2

Mittellage: BML Fichte

D+ Fichte AB/ST 6mm; 146mm 19mm saunataugl. m2

Mittellage: BML Fichte

• saunatauglich

E+ Fichte UNI/C+ 6mm; 171mm 19mm m2

Mittellage: BML Fichte

F+ Fichte AB/ST 9mm; 146mm 27mm m2

Mittellage: BML Fichte

37.A8 11

Naturholzplatten Nadelholz.

• Längen: 5000/4500/4000 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Lärche AB/ST 5mm; 114/120/137/146mm 19mm m2

Mittellage: SML oder MML Lärche (nach Verfügbarkeit)

37.A8 12

Naturholzplatten Nadelholz.

• Längen: 2000mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

37.A8 ..

Naturholzplatten Nadelholz.

• Längen: 3900-2400 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Lärche alt AB/ST 4mm; 146/158/171/186mm 19mm m2

Mittellage: SML Lärche 3-Schicht

37.A8 31

Naturholzplatten Nadelholz.

• Längen: 2100 - 4500 mm (nach Verfügbarkeit)

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Zirbe ZI/C+ 3,4mm; mix 19mm m2

Mittellage: SML oder MML- Fichte (nach Verfügbarkeit)

B+ Zirbe ZI/C+ 3,4mm; mix 19mm saunataugl. m2

Mittellage: SML oder MML- Fichte (nach Verfügbarkeit)

• saunatauglich

37.A8 91

Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.

A+ Anleimer f.Nadelholz m2

Holzart: \_ \_ \_

Dimension: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A8 92

Trennschnitte längs oder quer.

A+ Trennschnitte bei Nadelholz m2

in Holzart: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A8 93

Aufzahlung (Az)

A+ Az Nadelholz f.besondere Strukturen m2

Besondere Strukturen: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Az Nadelholz f.besondere Oberflächen m2

Besondere Oberflächen: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A9 + Naturholzplatten Laubholz (ADMONTER)

Version: 2022-07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Naturholzplatten aus Laubholz (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Die Mittellage ist aus Nadelholz bzw. der im Positionsstichwort angegebenen Holzart.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Sortierbeschreibungen (Deckseite/Rückseite):

A praktisch astreine, ruhige Sortierung

B astige Natursortierung

R lebhafte Natursortierung

C+ Rückseitenqualität, ausgefertigt

Gehackte Oberflächen:

H2 Platte wird aus einzelnen gehackten Lamellen produziert (schwarz, nicht flächeneben ausgefertigt)

H3 Platte wird aus original gehackten dunklen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

H4 Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen:

Formaldehydfreie Verleimung (Formaldehydklasse E1 gemäß EN 717)

Abkürzungen:

• DL: Decklage

• SML: Stabmittellage

• BML: Brettmittellage

• geb.: gebürstet

• saunataugl: saunatauglich gemäß ÖNORM M 6219

• sonnenverbr.: sonnenverbrannt

• 3-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

• 5-Schicht: kreuzweise verleimte Brettmittellagen

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.A9 11

Naturholzplatten Laubholz.

• Längen: 2000/2100/2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

B+ Eiche A/A 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche m2

Mittellage: Eiche

C+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

D+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche m2

Mittellage: Eiche

E+ Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

F+ Eiche A/C+ 3,6mm; 93/114/158mm 19mm Eiche m2

Mittellage: Eiche

37.A9 12

Möbelplatte Laubholz.

• Länge: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche A/A 3,6mm; 93/114mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

B+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

C+ Eiche A/C +3,6mm; 93/114mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

D+ Eiche R/R 3,6mm; 93/114mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

E+ Eiche A/A 3,6mm; 93/114mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

F+ Eiche A/B 3,6mm; 93/114mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

G+ Eiche A/C +3,6mm; 93/114mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

H+ Eiche R/R 3,6mm; 93/114mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

37.A9 13

Möbelplatte Laubholz.

• Länge: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche A/A 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

B+ Eiche A/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

C+ Eiche A/C +3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

D+ Eiche B/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

E+ Eiche B/C 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Eiche 3-schicht

F+ Eiche A/A 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

G+ Eiche A/B 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

H+ Eiche A/C +3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

I+ Eiche B/B 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

J+ Eiche B/C 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Eiche 5-schicht

37.A9 15

Möbelplatte Laubholz.

• Länge: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Esche A/A 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Kernesche 3-schicht

B+ Esche A/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Kernesche 3-schicht

A+ Esche A/A 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Kernesche 5-schicht

B+ Esche A/B 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Kernesche 5-schicht

37.A9 16

Möbelplatte Laubholz.

• Länge: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Kernesche K/K 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Kernesche 3-schicht

A+ Kernesche K/K 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Kernesche 5-schicht

37.A9 17

Möbelplatte Laubholz.

• Länge: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Nussbaum A/A 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Nussbaum 3-schicht

B+ Nussbaum A/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: Nussbaum 3-schicht

A+ Nussbaum A/A 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Nussbaum 5-schicht

B+ Nussbaum A/B 3,6mm; 158mm 28mm m2

Mittellage: Nussbaum 5-schicht

37.A9 14

Naturholzplatten Laubholz.

• Längen: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche medium A/A 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

B+ Eiche medium A/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

37.A9 21

Naturholzplatten Laubholz.

• Längen: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Esche Naturholzplatten A/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

B+ Esche Naturholzplatten A/B 3,6mm; 158mm 19mm Esche m2

Mittellage: Esche

37.A9 41

Naturholzplatten Laubholz.

• Längen: 2400 mm

Im Positionsstichwort ist die Sortierung, die DL-Stärke (mm), die DL-Breite (mm) und die Stärke angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Nussbaum Naturholzplatten A/B 3,6mm; 158mm 19mm m2

Mittellage: SML Nadelholz

37.A9 91

Anleimer (Lamellen) für entsprechende Bekantung der Holzplatten.

A+ Anleimer f.Laubholz m2

Holzart: \_ \_ \_

Dimension: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A9 92

Trennschnitte längs oder quer.

A+ Trennschnitte bei Laubholz m2

in Holzart: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.A9 93

Aufzahlung (Az)

A+ Az Laubholz f.besondere Strukturen m2

Besondere Strukturen: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

B+ Az Laubholz f.besondere Oberflächen m2

Besondere Oberflächen: \_ \_ \_

Betrifft Position(en): \_ \_ \_

37.AA + Tischplatten (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Tischplatten (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AA 01

Tischplatten, Eiche naturelle gebürstet - braun gekittet

Oberfläche:

• natur geölt PRO CARE

Im Positionsstichwort ist die Dimension in mm angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 800x800x48mm Stk

• Gewicht: 19 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

B+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 800x1200x48mm Stk

• Gewicht: 28 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

C+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 900x1600x48mm Stk

• Gewicht: 41 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

D+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 1000x2200x48mm Stk

• Gewicht: 63 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

E+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 1000x2600x48mm Stk

• Gewicht: 74 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AA 02

Tischplatten, Eiche rustic gebürstet -schwarz gekittet

Oberfläche:

• natur geölt PRO CARE

Im Positionsstichwort ist die Dimension in mm angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 800x800x48mm Stk

• Gewicht: 19 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

B+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 800x1200x48mm Stk

• Gewicht: 28 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

C+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 900x1600x48mm Stk

• Gewicht: 41 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

D+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 1000x2200x48mm Stk

• Gewicht: 63 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

E+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 1000x2600x48mm Stk

• Gewicht: 74 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AB + Sitzbankplatten (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Sitzbankplatten (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AB 01

Sitzbankplatten, Eiche naturelle gebürstet - braun gekittet

Oberfläche:

• natur geölt PRO CARE

Im Positionsstichwort ist die Dimension in mm angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 450x1200x48mm Stk

• Gewicht: 12 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

B+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 450x1600x48mm Stk

• Gewicht: 15 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

C+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 450x2200x48mm Stk

• Gewicht: 21 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

D+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 450x2600x48mm Stk

• Gewicht: 25 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AB 02

Sitzbankplatten, Eiche rustic gebürstet -schwarz gekittet

Oberfläche:

• natur geölt PRO CARE

Im Positionsstichwort ist die Dimension in mm angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 450x1200x48mm Stk

• Gewicht: 12 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

B+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 450x1600x48mm Stk

• Gewicht: 15 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

C+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 450x2200x48mm Stk

• Gewicht: 21 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

D+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 450x2600x48mm Stk

• Gewicht: 25 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AC + Sitzbanklehnen (ADMONTER)

Version: 2022 07

Im Folgenden ist das Liefern und die Montage bzw. das Verlegen von Sitzbanklehnen (als Gesamtleistung) beschrieben.

Im Positionsstichwort ist die Holzart angegeben.

Herstellerangaben:

Angaben des Herstellers (z.B. Lieferung, Lagerung, Montage, Einbau- und Verlegerichtlinien) sind verbindlich.

Lieferzeiten sind im Produktkatalog angegeben oder erfolgen auf Anfrage.

Aufzahlungen/Zubehör/Einbauteile:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Einbauteile beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AC 01

Sitzbankplatten, Eiche naturelle gebürstet - braun gekittet

Oberfläche:

• natur geölt PRO CARE

Im Positionsstichwort ist die Dimension in mm angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 350x1200x34,2mm Stk

• Gewicht: 8 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

B+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 350x1600x34,2mm Stk

• Gewicht: 11 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

C+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 350x2200x34,2mm Stk

• Gewicht: 14 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

D+ Eiche naturelle gebürstet-braun gekittet 350x2600x34,2mm Stk

• Gewicht: 17 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37.AC 02

Sitzbankplatten, Eiche rustic gebürstet -schwarz gekittet

Oberfläche:

• natur geölt PRO CARE

Im Positionsstichwort ist die Dimension in mm angegeben.

z.B. von ADMONTER

A+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 350x1200x34,2mm Stk

• Gewicht: 8 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

B+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 350x1600x34,2mm Stk

• Gewicht: 11 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

C+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 350x2200x34,2mm Stk

• Gewicht: 14 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

D+ Eiche rustic gebürstet-schwarz gekittet 350x2600x34,2mm Stk

• Gewicht: 17 kg

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).